| **Весы специального класса точности ( КТ I) до 1 кг** | Набор гирь ГО-ПН-1 мг-500 г класса точности Е2, №АО4, 1 разряд | 11.04.2024 |  | 68887.17.1Р.00838495 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Весы специального класса точности( КТ I) до 4 кг** | Набор гирь ГО-ПН-1 мг-500 г класса точности Е2, №АО4, 1 разряд  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд. | 11.04.2024 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378 |
| **Весы КТ II до 1 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд | 05.06.2024 |  | 68887.17.1Р.00838495|68887.17.1Р.00838495 |
| **Весы КТ II до 2 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд. | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377 |
| **Весы КТ II до 4 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд. | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023  20.03.2024  08.12.2023 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378 |
| **Весы КТ II до 17 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд. | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023  20.03.2024  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  06.10.2023  06.10.2023 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740371|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617 |
| **Весы КТ II до 24 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря F2 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796244, 3 разряд | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023  20.03.2024  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  06.10.2023  06.10.2023  07.12.2023 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378|58048.14.4Р.00740371|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|58048.14.3Р.00738951 |
| Класс точности / диапазон взвешивания | Наименование |  |  | Регистрационный номер СИ в реестре ФИФ ОЕИ |
| **Весы КТ III до 1 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд; |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740371 |
| **Весы КТ III до 3 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740371|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373 |
| **Весы КТ III до 6 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд. |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374 |
| **Весы КТ III до 10 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд. |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375 |
| **Весы КТ III до 15 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618 |
| **Весы настольные циферблатные до 10 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №1891, 4 разряд | 11.10.2023 |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00700183 |
| **Весы КТ III до 20 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд. |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617 |
| **Весы КТ III до 30 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд. |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964 |
| **Весы КТ III до 50 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.202, 4 разряд |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964|811.03.4Р.00711982 |
| **Весы КТ III до 60 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.202, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.203, 4 разряд. |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964|811.03.4Р.00711982|811.03.4Р.00711983 |
| **Весы КТ III до 100 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.202, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.203, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.204, 4 разряд |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964|811.03.4Р.00711982|811.03.4Р.00711983|811.03.4Р.00711984 |
| **Весы КТ III до 150 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.202, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.203, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.204, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.205, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.206, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.207, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964|811.03.4Р.00711982|811.03.4Р.00711983|811.03.4Р.00711984|811.03.4Р.00711985|811.03.4Р.00711987|811.03.4Р.00711988 |
| **Весы КТ III до 200 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.202, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.203, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.204, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.205, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.206, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.207, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.208, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.209, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.210, 4 разряд | 10.11.2023 |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964|811.03.4Р.00711982|811.03.4Р.00711983|811.03.4Р.00711984|811.03.4Р.00711985|811.03.4Р.00711987|811.03.4Р.00711988|811.03.4Р.00711990|811.03.4Р.00711991|811.03.4Р.00712027 |
| **Весы КТ III до 300 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.202, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.203, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.204, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.205, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.206, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.207, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.208, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.209, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.210, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.201, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 № 60.202, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.203, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.204, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.205, 4 разряд |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964|811.03.4Р.00711982|811.03.4Р.00711983|811.03.4Р.00711984|811.03.4Р.00711985|811.03.4Р.00711987|811.03.4Р.00711988|811.03.4Р.00711990|811.03.4Р.00711991|811.03.4Р.00712027|811.03.4Р.00912337|811.03.4Р.00912338|811.03.4Р.00912339|811.03.4Р.00912340|811.03.4Р.00912341 |
| **Весы КТ III до 500 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.202, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.203, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.204, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.205, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.206, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.207, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.208, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.209, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.210, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.201, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.202, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.203, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.204, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.205, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.206, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.207, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.208, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.209, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.210, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.211, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.212, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.213, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.214, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.215, 4 разряд |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964|811.03.4Р.00711982|811.03.4Р.00711983|811.03.4Р.00711984|811.03.4Р.00711985|811.03.4Р.00711987|811.03.4Р.00711988|811.03.4Р.00711990|811.03.4Р.00711991|811.03.4Р.00712027|811.03.4Р.00912337|811.03.4Р.00912338|811.03.4Р.00912339|811.03.4Р.00912340|811.03.4Р.00912341|811.03.4Р.00912346|811.03.4Р.00912347|811.03.4Р.00912348|811.03.4Р.00912349|811.03.4Р.00912351|811.03.4Р.00912352|811.03.4Р.00912356|811.03.4Р.00912357|811.03.4Р.00912358|811.03.4Р.00912359 |
| **Весы КТ III до 600 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.202, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.203, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.204, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.205, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.206, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.207, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.208, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.209, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.210, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.201, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.202, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.203, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.204, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.205, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.206, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.207, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.208, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.209, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.210, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.211, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.212, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.213, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.214, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.215, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.216, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.217, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.218, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.219, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.220, 4 разряд |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964|811.03.4Р.00711982|811.03.4Р.00711983|811.03.4Р.00711984|811.03.4Р.00711985|811.03.4Р.00711987|811.03.4Р.00711988|811.03.4Р.00711990|811.03.4Р.00711991|811.03.4Р.00712027|811.03.4Р.00912337|811.03.4Р.00912338|811.03.4Р.00912339|811.03.4Р.00912340|811.03.4Р.00912341|811.03.4Р.00912346|811.03.4Р.00912347|811.03.4Р.00912348|811.03.4Р.00912349|811.03.4Р.00912351|811.03.4Р.00912352|811.03.4Р.00912356|811.03.4Р.00912357|811.03.4Р.00912358|811.03.4Р.00912359|811.03.4Р.00912360|811.03.4Р.00912361|811.03.4Р.00912362|811.03.4Р.00912363|811.03.4Р.00912364 |
| **Весы КТ III до 1000 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег.№ в ФИФ 811-03 №860.201, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.202, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.203, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.204, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.205, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.206, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.207, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.208, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.209, 4 разряд;  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №860.210, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.201, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.202, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.203, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.204, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.205, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.206, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.207, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.208, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.209, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.210, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.211, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.212, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.213, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.214, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.215, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.216, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.217, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.218, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.219, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.220, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.221, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.222, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.223, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.224, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.225, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.226, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.227, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.228, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.229, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.230, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.231, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.232, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.233, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.234, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.235, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.236, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.237, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.238, 4 разряд  Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60.239, 4 разряд |  |  | 58463.14.2Р.00869664|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|811.03.4Р.00711964|811.03.4Р.00711982|811.03.4Р.00711983|811.03.4Р.00711984|811.03.4Р.00711985|811.03.4Р.00711987|811.03.4Р.00711988|811.03.4Р.00711990|811.03.4Р.00711991|811.03.4Р.00712027|811.03.4Р.00912337|811.03.4Р.00912338|811.03.4Р.00912339|811.03.4Р.00912340|811.03.4Р.00912341|811.03.4Р.00912346|811.03.4Р.00912347|811.03.4Р.00912348|811.03.4Р.00912349|811.03.4Р.00912351|811.03.4Р.00912352|811.03.4Р.00912356|811.03.4Р.00912357|811.03.4Р.00912358|811.03.4Р.00912359|811.03.4Р.00912360|811.03.4Р.00912361|811.03.4Р.00912362|811.03.4Р.00912363|811.03.4Р.00912364|811.03.4Р.00912365|811.03.4Р.00912371|811.03.4Р.00912373|811.03.4Р.00912375|811.03.4Р.00912376|811.03.4Р.00912377|811.03.4Р.00912378|811.03.4Р.00912379|811.03.4Р.00912380|811.03.4Р.00912381|811.03.4Р.00912382|811.03.4Р.00912383|811.03.4Р.00912384|811.03.4Р.00912385|811.03.4Р.00912386|811.03.4Р.00912387|811.03.4Р.00912388|811.03.4Р.00912389|811.03.4Р.00912390 |
| **Манометры**  **ВПИ 6 кгс/см2**  **ВПИ 6,3 кгс/см2**  **ВПИ 10 кгс/см2**  **ВПИ 16 кгс/см2**  **ВПИ 25 кгс/см2** | Манометр цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1, зав.№ 0539 |  |  | 68984.17.3Р.00604102 |
| **Манометры**  **ВПИ - 1 кгс/см2**  **ВПИ 1,5 кгс/см2**  **ВПИ 3 кгс/см2**  **ВПИ 5 кгс/см2**  **ВПИ 5,3 кгс/см2**  **ВПИ 9 кгс/см2** | Манометр цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1, зав.№ 0283 |  |  | 68984.17.4Р.00927605 |
| **Гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2** | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Н, зав.№ 871263 |  |  | 69551.17.3Р.00976017 |
| **Счетчики жидкости** | Установка поверочная переносная УПСЖ 5П, зав.№ 2350 |  |  | 72850.18.3Р.00701885 |
| **Дозаторы пипеточные** | Весы электронные лабораторные GR-202, зав.№ 14234338 |  |  | 28101.04.5Р.00910128 |